|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РУКАВ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЙ АБРАЗИВОСТОЙКИЙ ГОФРИРОВАННЫЙ  ERIKS VACUFLEX HDS Ø 74 мм (ГЕРМАНИЯ) | ОК | м. | 30 | Заявка на проработку 00018375 от 18.10.2024 15:17:39 |
| Сальник(манжета армированная)  ТС 220х250х15 NBR70 | ОК | шт | 20 | Заявка на проработку 00018446 от 18.10.2024 10:27:37 |
| Сальник(манжета армированная)  ТС 140х170х15 NBR70 | ОК | шт | 20 | Заявка на проработку 00018446 от 18.10.2024 10:27:37 |
| Сальник (манжета армированная) TC 160x190x15 NBR70 (Пр-во КНР) | ОК | шт | 20 | Заявка на проработку 00018446 от 18.10.2024 10:27:37 |
| Сальник(манжета армированная)  ТС 70х95х12 NBR70 | ОК | шт | 20 | Заявка на проработку 00018447 от 18.10.2024 10:25:49 |
| Сальник(манжета армированная)  ТС 140х175х16 NBR70 | ОК | шт | 20 | Заявка на проработку 00018449 от 18.10.2024 10:26:18 |
| Сальник(манжета армированная)  ТС 100х140х12 NBR70 | ОК | шт | 20 | Заявка на проработку 00018449 от 18.10.2024 10:26:18 |
| САЛЬНИКОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ 85х115х12, КНР | ОК | шт | 20 | Заявка на проработку 00018449 от 18.10.2024 10:26:18 |
| МАНЖЕТА АРМИРОВАННАЯ 120-150-14 | ОК | шт | 20 | Заявка на проработку 00018458 от 18.10.2024 10:27:09 |

Лот №Насос ЦНС

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы  ЦНС -60-330 ( Насос центробежный секционный - производительность 60м3/час, напор 330м.) | Насос нужен без двигателя и без рамы. | шт | 3 | Заявка на проработку 00018616 от 28.10.2024 16:43:10 |